1. sti TCNT1H, R25

sti TCNT1L, R24

1. ldi R25, TCNT1H

ldi R24, TCNT1L

1. DelayNormal=((MAX-value)\*prescale)/16MHz = (255-128)/(16Mhz)=7.932\*10^-6 seconds.